附表3：

2019年3月省水源地检查组新发现县级环境问题清单及进展情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所在地** | **水源地名称** | **水源地**  **类别** | **问题具体情况** | **整治进展情况** | **是否完成整治** | **备注** |
| 1 | 汉阴县 | 自来水公司水源地 | 县级 | 水源遥感执法APP矢量图与批复不符。 | 已重新编制划定方案并上报省政府，待批复。 | 否 |  |
| 2 | 石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 县级 | 水源遥感执法APP矢量图与批复不符 | 已重新编制划定方案并上报省政府，待批复。 | 否 |  |
| 3 | 宁陕县 | 鱼洞河水源地 | 县级 | 水源遥感执法APP矢量图与批复不符。 | 已重新编制划定方案，并根据方案重新制作APP矢量图坐标，待报省政府审定。 | 否 |  |
| 4 | 紫阳县 | 西门河水源地 | 县级 | 保护区隔离围挡不全，标识不规范；一级保护区内已拆除住户部分化粪池未拆除；14户居民全部拆除完成，但房屋弃渣还未处理。 | 围网已完成，标志牌已补建；残余化粪池和房屋弃渣已经处理。 | 是 |  |
| 5 | 岚皋县 | 蔺河水源地 | 县级 | 一、二级保护区541国道穿越,无事故导流槽和应急池。 | 已完成修建防撞栏、事故导流槽和应急池。 | 是 |  |
| 6 | 岚皋县 | 蔺河水源地 | 县级 | 二级保护区有住户约20户、耕地约50亩。 | 已制定全县农药化肥减量增效方案。同时，与农作物种植户签订了《蔺河库区水源地保护种植承诺书》，完成耕地退耕还林设计13.18亩，发放了《库区水源地保护区农业生产种植明白纸》60余份。 | 是 |  |
| 7 | 岚皋县 | 蔺河水源地 | 县级 | 一、二级保护区防护隔离设施建设不到位。 | 已全部完成防护隔离网建设。 | 是 |  |
| 8 | 岚皋县 | 四季河水源地 | 县级 | 一、二级保护区211国道穿越,无事故导流槽和应急池 | 四季河水源地已废弃。 | 是 |  |
| 9 | 平利县 | 古仙洞水库水源地 | 县级 | 一、二级保护区207省道道穿越,无事故导流槽和应急池。 | 已修建交通警示牌，事故防撞栏、导流槽、应急池。 | 是 |  |
| 10 | 平利县 | 古仙洞水库水源地 | 县级 | 一级保护区防护网、标识、界桩未按规范要求设立。 | 已建立防护网、标识牌、界桩。 | 是 |  |
| 11 | 平利县 | 古仙洞水库水源地 | 县级 | 一级保护区内有多处建筑垃圾和一处石料堆放场。 | 建筑垃圾和石料堆放场已经清理。 | 是 |  |
| 12 | 平利县 | 古仙洞水库水源地 | 县级 | 一、二级保护区各有一个砼搅拌站，生产废水直排河道。 | 一、二级保护区的砼搅拌站已拆改到位。 | 是 |  |
| 13 | 镇坪县 | 小石砦河  水源地 | 县级 | 一级保护区内有33户，二级保护区内有99户居民生活污水未收集处理；一、二级保护区有大量耕地。 | 已完成一级保护区33户居民生活污水处理设施建设，生活垃圾全部清运至县城垃圾填埋场无害化填埋；二级保护区99户居民管网项目正在加快建设。 | 否 |  |
| 14 | 镇坪县 | 小石砦河  水源地 | 县级 | 一级保护区内有一径流式（220kw）水电站，电站生产、维修所产生的危险废物未作处理直排水源。 | 已拆除。 | 是 |  |
| 15 | 镇坪县 | 小石砦河  水源地 | 县级 | 保护区宣传标识、防护隔离设施不到位。 | 已拆除补修围网1公里，新修围网1.2公里，租赁停耕55亩土地，封禁30亩林地，标识牌已更新，并新增宣传标识牌50余个。 | 是 |  |
| 16 | 旬阳县 | 冷水河水源地 | 县级 | 一级保护区内围网未建成，一二级保护区内有弃渣堆放。 | 一级保护区围网已全封闭，弃渣已清运。 | 是 |  |
| 17 | 白河县 | 红石河水源地 | 县级 | 一级保护区隔离围挡不全；标识不规范，已拆除房屋弃渣未处理。 | 标志牌已重新设计并投入使用；拆除房屋弃渣已全部清理；已完工围网因水毁导致部分缺失，正在进行修补工作。 | 否 |  |